**友情提醒：**

**报价供应商必须按以下格式编制报价文件，否则有可能导致报价被拒绝**

【正/副本】

**淮安经开区人民检察院**

**办公楼无线局域网管理系统项目**

**报 价 文 件**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

**一、询价响应函（格式）**

 **致淮安经济技术开发区人民检察院：**

根据贵方询价采购的**淮安经开区人民检察院办公楼无线局域网管理系统项目**，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表我方 （报价供应商单位的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按询价通知书规定的各项要求，我方愿以总报价为【大写: 人民币元（RMB￥ 元）】参与询价并按询价通知书的规定要求提供所需服务。

（2）我们接受询价通知书的所有的条款和规定。

（3）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（4）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（5）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

 （6）我们愿意提供采购单位在询价通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（7）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

 年 月 日

**二、报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服 务 内 容 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总报价：（小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

 供应商**（盖单位公章）**：

法定代表人（负责人）或委托代理人：**（签字）**

 联系电话**（必须填写）**：

 公司地址**（必须填写）**：

 日期： 年 月 日

**三、采购需求**

一、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 无线AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。2、★整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G3、★固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明4、支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；5、▲边缘感知功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。（**提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件加盖投标人公章，未提供作无效标处理**)6、▲支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性,当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。（**提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件加盖投标人公章，未提供作无效标处理**)7、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；8、支持AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，减少终端之间的冲突与不必要的唤醒次数，达到节能的目的。9、支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 | 22 | 个 |
| 2 | POE交换机 | 1、★交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），≥4个千兆以太网光电复用口，整机POE输出功率≥370W；2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF。3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；4、▲端口防雷≥10KV，**提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明，未提供作无效标处理**；5、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒，8、★配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 2 | 台 |
| 3 | POE交换机 | 1、★交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥102Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），≥2个千兆以太网光口，整机POE输出功率≥125W；2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF。3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；4、▲端口防雷≥10KV，**提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明，未提供作无效标处理**；5、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒，8、★配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 3 | 台 |
| 4 | AC控制器（准入一体机） | 1、★集中转发性能≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥144个，提供≥8个千兆电口（GE） + 2个万兆光口（SFP+） + 2个2.5GE电口；2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；3、▲支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。**要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告，未提供作无效标处理**；4、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游；5、支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥;6、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络；7、支持BYOD特性，能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制；8、▲支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告；9、▲为实现AC的全面运维，所投产品需要满足：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件，**提供第三方认证报告证明，未提供作无效标处理**10、▲与交换机同一品牌，管理AP数量不低于此次招标数量。11、★含32个AP点位授权 | 1 | 台 |
| 5 | 网线 | 六类网线 | 4 | 箱 |
| 6 | 辅材及调试 | 含施工调试及相关辅助材料 | 1 | 项 |

二、完成时间要求

 淮安经开区人民检察院办公楼无线局域网管理系统项目需在2024年11月15日前完成改造并投入使用。

**附件一：**

**法定代表人资格证明（格式）**

报价供应商单位名称：

报价供应商地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价供应商名称） 的法定代表人。为参与 **淮安经开区人民检察院办公楼无线覆盖项目**询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： (盖单位公章)

 日期： 年 月 日

**注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价供应商公章后装订入报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。**

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证复印件** |

**附件二：**

**授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我 (姓名)系 (报价供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加 **淮安经开区人民检察院办公楼无线覆盖项目**询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及 (报价供应商名称) 均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报 价 人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：（签字）

 日期： 年 月 日

**注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。**

|  |
| --- |
| **报价供应商代理人身份证复印件** |