友情提醒：
报价供应商必须按以下格式编制报价文件，否则有可能导致报价被拒绝

【正/副本】

淮安经济技术开发区人民检察院
办案区同步录音录像终端采购项目







报 价 文 件







供应商：                        

日  期：        年   月   日    





一、询价响应函（格式）

 致淮安经济技术开发区人民检察院：
根据贵方询价采购的淮安经济技术开发区人民检察院办案区同步录音录像终端采购项目，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （报价供应商单位的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）按询价通知书规定的各项要求，我方愿以总报价为【大写:      人民币元（RMB￥     元）】参与询价并按询价通知书的规定要求提供所需服务。
（2）我们接受询价通知书的所有的条款和规定。 
（3）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
（4）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价通知书约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。
（5）我们已详细审查全部询价通知书，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
    （6）我们愿意提供采购单位在询价通知书中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。
（7）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
联系电话（必须填写）：
公司地址（必须填写）：

                                                 年     月     日


二、报价表（格式）
	项目名称
	服 务 内 容
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总报价：（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整





                     供应商（盖单位公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字）
                     联系电话（必须填写）：
                     公司地址（必须填写）：
                     日期：     年   月   日





三、采购需求
一、采购需求

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	办案区同步录音录像终端
	1、采用3U机箱，具有≥24盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换。
2、具有不少于4个100/1000M 自适应以太网接口;输出接口：1个VGA接口；USB接口：2个USB3.0接口。
3、支持写入能力不低于1000Mbits/s、转发能力不低于900Mbits/s,支持内外网隔离；
4、支持接入设备类型包含：网络摄像机、SVR通道、编码器、解码器；支持4K、2K、1080P、720P、D1、CIF图像分辨率前端接入；
5、支持门禁接入功能，支持报警接入功能，可以添加报警主机，支持在线搜索设备；可设置报警输入点、输出点、联动配置信息；
6、支持定位接入功能，可以添加定位手环，并可在3D地图上实时展示人员位置信息；
7、支持操作：开启播放、暂停、结束、快放、慢放、前跳、后跳、抓拍、放像录像、声音调节、下载、刻度放大、刻度缩小、自动跳转至有录像时间点播放；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告）
8、支持指定RAID作为数据共享备份区，备份区支持RAID0、1、5、6、10；备份业务数据类型包含：人脸图片、重点录像、笔录签名录像。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告）
9、支持Web客户端对视频进行浏览，支持4:3、16:9、满屏显示模式；
10、支持电视墙预案功能，支持新增多个预案，预案中支持轮询设置，可从列表中选择视频源轮询，并可以设置轮询间隔；
11、支持RAID0、1、5、6、10模式；支持1T、2T、3T、4T、6T、8T 12T、16T SATA 企业级、监控级硬盘
12、支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。（飞腾+银河麒麟|鲲鹏+uos|龙芯+uos|飞腾+方德或欧拉）
13、支持系统状态展示：设备信息、通道状态、录像状态、报警状态、健康状态的实时显示；
14、支持选择NTP、SIP-1、SIP-2进行校时，并可设置校时方案优先级顺序。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告）
15、支持硬盘故障，无硬盘，录像空间满，抓拍空间满，前端掉线，非法访问，网络故障，IP 冲突，MAC 冲突，录像时长不足，阵列失效，阵列降级，温度低，电压异常等异常状态告警。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告）
16、投标人须承诺本次所投设备能够接入院内原有监控、同录主机等办案区设备，能够与办案区现有智能管控平台对接，实现一案一打包、视频浏览以及同步录音录像等功能，中标后三个工作日内提供设备进行测试，测试不通过视做虚假响应，采购人有权对其进行追责。（提供承诺函）
	1
	台



   
    二、完成时间要求
   淮安经济技术开发区人民检察院办案区同步录音录像终端采购项目需在2026年11月10日前完成改造并投入使用。
   


















附件一：
法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：                                        
报价供应商地址：                                            
姓名：            性别：          年龄：           职务：          
系    （报价供应商名称）    的法定代表人。为参与                     淮安经济技术开发区人民检察院办案区同步录音录像终端采购项目询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： (盖单位公章)
                               日期：       年      月    日

注:如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价供应商公章后装订入报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。
	法定代表人身份证复印件



[bookmark: _GoBack]附件二：
授权委托书（格式）
 
本授权委托书声明：我       (姓名)系                (报价供应商名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我委托单位代理人，以本单位的名义参加 淮安经济技术开发区人民检察院办案区同步录音录像终端采购项目询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及                (报价供应商名称) 均予以承认。
委托代理人无转委权。
特此委托。


报  价  人：(盖单位公章)
法定代表人：(签字) 
委托代理人：（签字）

                               日期：    年       月      日

注:报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
	报价供应商代理人身份证复印件




